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GmbH
Wiemecker Feld 14
59909 Bestwig
Germany

Phone:	+49 (2904) – 711 60-0
Fax:      	+49 (2904) – 711 60-29
E-Mail:	info@led-schmelter.de
Web:	www.led-schmelter.de


Ladenbeleuchtung Phasenstrahler
3-Phasenstrahler (ab Lager, Großmengen kurzfristig lieferbar)

Wir haben ca. 570 Version an PUNCTIS 3-Phasen und 
1-Phasen Strahlern so wie Magnetstrahler dauerhaft am Lager.
Diese Leuchten zeichen sich durch flexible Anbringung so
wie Langlebigkeit aus. Die verschiedensten Abstrahlwinkel, 
Farben und Designs macht es möglich für individuell die 
beste Auswahl zu treffen. 

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	[bookmark: _Hlk212118011]21089-S
	[image: ]
	260 x Ø94
	40W
UGR 21
	3000K
4000K
5000KI
	nein
	3200
	90
	E
	36°

	61098-W
	[image: ]
	260 x Ø94
	40W
UGR 21
	3000K
4000K
5000KI
	nein
	3200
	90
	E
	36°

	07607-S
	[image: ]
	250 x Ø94
	40W
UGR 21
	CCT
2700K
4000K
5000KI
	nein
	4000
	90
	E
	38°

	90236-W
	[image: ]
	250 x Ø94
	40W
UGR 21
	CCT
2700K
4000K
5000KI
	nein
	4000
	90
	E
	38°

	47607-S
	[image: ]
	250 x Ø94
	40W
UGR 21
	CCT
2700K
4000K
5000KI
	nein
	4000
	90
	E
	38°

	924301-S
	[image: ]
	210 x Ø85
	40W
UGR 17
	2700K
3200K
4000K
	ja
Triac
	4050
	90
	E
	36°

	21399-W
	[image: ]
	180 x Ø80
	40W UGR 21
	CCT
2700K
3000K
400K
	nein
	4800
	
	F
	36°

	00299-W
	[image: ]
	180/212
/110
	40W
UGR 21
	2700K
3500K
4000K
5000K
6000K
	nein
	4300
	80
	D
	100°

	03187
	[image: ]
	205/140
/140
	40W
UGR 17
	4000K
	nein
	3150
	85
	E
	40°





	[bookmark: _Hlk212102326]Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	06136-S
	[image: ]
	Ø90
/160/210
	30W
UGR 21
	3000K
4000K
	nein
	3000
	80
	F
	24°

	06136-W
	[image: ]
	Ø90
/160/210
	30W
UGR21
	3000K
4000K
5000K
	nein
	3000
	80
	F
	24°

	8683-B
	[image: ]
	Kopf:
110 x Ø100
	30W
UGR 21
	3000K
4000K
5000K
	nein
	3000
	80
	E
	36°

	8683-W
	[image: ]
	Kopf:
110 x Ø100
	30W
UGR 21
	3000K
4000K
	nein
	3000
	80
	E
	36°

	80456-S
	[image: ]
	Kopf
223 x
Ø76
	30W
UGR 15
	3000K
4000K
5000K
	ja
Triac
	3000
	80
	E
	36°

	80456-W
	[image: ]
	Kopf
223 x
Ø76
	30W
UGR 15
	3000K
4000K
5000K
	ja
Triac
	3000
	80
	E
	36°

	120410-S
	[image: ]
	Ø88
/153/147
	30W
UGR 15
	CCT
2700-3600-4500K
	ja
Triac
	3000
	90
	E
	24°-60°
Linse

	120410-W
	[image: ]
	Ø88
/153/147
	30W
UGR 15
	CCT
2700-3600-4500K
	ja
Triac
	3000
	90
	E
	24°-60°
Linse

	73099-S
	[image: ]
	43/115/165
	30W
UGR 16
	CCT
3000-4000-
6000K
	nein
	4000
	90
	F
	30°

	73099-W
	[image: ]
	43/115/165
	30W
UGR 16
	CCT
3000-4000-
6000K
	nein
	4000
	90
	F
	30°

	537501-B
	[image: ]
	45/600/75
	30W
UGR17
	CCT
2700-
4000K
	ja
Triac
	2700
	80
	F
	120°

	537501-W
	[image: ]
	45/600/75
	30W
UGR17
	CCT
2700-
4000K
	ja
Triac
	2700
	80
	F
	120°

	72187-S
	[image: ]
	205/140/140
	30W
UGR17
	4000K
	nein
	2550
	85
	F
	40°

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	21868-S
	[image: ]
	225/90/135
	30W
UGR21
	4000K
	nein
	2550
	90
	F
	40°

	60868-W
	[image: ]
	225/90/135
	30W
UGR21
	4000K
	nein
	2550
	90
	F
	40°

	159511
	[image: ]
	215 x Ø75
	30W
UGR21
	1800K
Metzgerei-strahler
	nein
	2300
	90
	F
	40°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	427601-B
	[image: ]
	35/165/270
	24W
UGR21
	CCT
3000-4000-
5000K
	ja
Triac
	2400
	80
	F
	120°

	427601-W
	[image: ]
	35/165/270
	24W
UGR21
	CCT
3000-4000-
5000K
	ja
Triac
	2400
	80
	F
	120°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	15456-S
	[image: ]
	Kopf
240xØ87
	20W
UGR 15
	CCT
3000-4000-6000K
	Ja
Triac
	2000
	80
	E
	36°

	11456-W
	[image: ]
	Kopf
240xØ87
	20W
UGR 15
	CCT
3000-4000-6000K
	Ja
Triac
	2000
	80
	E
	36°

	63399-S
	[image: ]
	Kopf
160xØ60
	20W
30W
40W
UGR 19
	2700K
3500K
4000K
4000K
5000K
6000K
	Nein
	2400
	80
	F
	36°

	56299-W
+
43399-S
	[image: ]
	Kopf
160xØ60
	20W
UGR 19
	2700K
3500K
4000K
5000K
6000K
	Nein
	2400
	90
	F
	36°

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	23099-S
	[image: ]
	43/115/165
	20W
UGR 16
	CCT
3000-4000-
6000K
	Nein
	2480
	90
	F
	30°

	72099-W
	[image: ]
	43/115/165
Ø97/35
	20W
UGR 16
	CCT
3000-4000-
6000K
	nein
	2480
	90
	F
	30°

	[bookmark: _Hlk212107988]

196801-S




	[image: ]
	Kopf
139 X Ø76
	20W
UGR 15
	CCT
2700-3600-
4500K
	Ja
Triac
	2000
	80
	F
	15-60°

	

196801-W




	[image: ]
	Kopf
139 X Ø76
	20W
UGR 15
	CCT
2700-3600-
4500K
	Ja
Triac
	2000
	80
	F
	15-60°

	430301-B
	[image: ]
	195 x Ø65
	20W
UGR 21
	CCT
2700-3200-4000K
	Ja
Triac
	1980
	90
	F
	36°

	430301-W
	[image: ]
	195 x Ø65
	20W
UGR 21
	CCT
2700-3200-4000K
	Ja
Triac
	1980
	90
	F
	36°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk212100943]Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	915821-C
	[image: ]
	205/84,5
145xØ63
	18W
UGR 19
	CCT
2700-4000-
6000K
	nein
	1800
	90
	F
	38°

	915821-S
	[image: ]
	205/84,5
145xØ63
	18W
UGR 19
	CCT
2700-4000-
6000K
	nein
	1800
	90
	F
	38°

	915821-W
	[image: ]
	205/84,5
145xØ63
	18W
UGR 19
	CCT
2700-4000-
6000K
	nein
	1800
	90
	F
	38°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8474-S
	[image: ]
	190/190/Ø210
	15W
Cree
AR111
	2700K
4000K
5000K
	Ja
Triac
	800
	80
	F
	24°

	7474-W
	[image: ]
	190/190/Ø210
	15W
Cree
AR111
	2700K
4000K
5000K
	Ja
Triac
	800
	80
	F
	24°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	007601-S
	[image: ]
	80/120/55
	10W
UGR 15
	3000K
4000K
	Ja 
Triac
	1000
	80
	G
	15°

	007601-W
	[image: ]
	80/120/55
	10W
UGR 15
	3000K
4000K
	Ja 
Triac
	1000
	80
	G
	15°

	786801-S
	[image: ]
	60/131/120
	10W
UGR 15
	CCT
3000-4000-6000K
	Ja 
Triac
	1000
	80
	F
	15°-60°
Linse

	786801-W
	[image: ]
	60/131/120
	10W
UGR 15
	CCT
3000-4000-6000K
	Ja 
Triac
	1000
	80
	F
	15°-60°
Linse

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	215821-S
	[image: ]
	Kopf
110 x Ø55 
	9W
UGR 19
	CCT
3000-4000-6000K
	nein
	900
	90
	F
	38°

	215821-C
	[image: ]
	Kopf
110 x Ø55 
	9W
UGR 19
	CCT
3000-4000-6000K
	nein
	900
	90
	F
	38°

	215821-W
	[image: ]
	Kopf
110 x Ø55 
	9W
UGR 19
	CCT
3000-4000-6000K
	nein
	900
	90
	F
	38°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	142 / 70
	E27
Max. 25W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	
	[image: ]
	142 / 70
	E27
Max. 25W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	89773-S
	[image: ]
	215 / 60
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	89773-W
	[image: ]
	215 / 60
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	89773-G
	[image: ]
	215 / 60
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	89773-C
	[image: ]
	215 / 60
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.
	./.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Code
	Bild
	Maße
mm
	Watt
	Farb-
versionen
	Dimmbar
	Lm
	CRI
	EEK A->G
	Abstrahl-winkel

	92107-S
	[image: ]
	130 / Ø55
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	
	./.
	./.

	92107-W
	[image: ]
	130 / Ø55
	GU10
Max.
10W
	./.
	./.
	./.
	
	./.
	Multi-winkel

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S-TLST-1S
S-TLST-2S
	[image: ]
	1m
2m
/32,2 / 36,4
	Max.
2000W
10A
	./.
./.
	./.
./.
	./.
./.
	
	./.
./.
	./.
./.

	S-3PH-1W
S-3PH-2W
	[image: ]
	1m
2m
/32,2 / 36,4
	Max.
2000W
10A
	./.
./.
	./.
./.
	./.
./.
	
	./.
./.
	./.
./.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	[image: ]
[image: ]
	[image: ]

	
	Anschluss
Eingang RE
	Verbinder Flex
	Verbinder 
Fix
	T-Stück RE
	T-Stück
LI
	Steckdose
	L-RE
Stück
	Hänger

	Code
	5081-079
	5213-4291
	8971-169
	0081
	8202
	625401
	1871-469
	12841

	Preis €/Stk.EXW
	3,77
	10,92
	5,20
	8,73
	8,73
	16,38
	6,55
	1,59




[image: ]	





Geschäftsführer:         
Joachim Schmelter

AGB auch unter:
www.led-schmelter.de
Präqualifiziert nach PQ-VOL: Nr. :
05 102 027 334



Schmelter LED-Technology GmbH 
Bestwig
HRB 9330
AG: Arnsberg	
Steuer Nr.: 334/5733/2256
Umsatzsteuer ID Nr.: DE273464160
EORI-Nr. DE1113054
WEEE Reg.Nr.: DE58361175
D-U-N-S® Nummer: 34-197-2050

Bankverbindung:
Sparkasse Hochsauerland
BLZ:    416 517 70 
Konto: 71316	
Swift/BIC: WELADED1HSL
IBAN: DE3046 6500 0511 8007 1316
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